打光方法如下图所示：



两光源中心与瓶盖中心连线呈V形，并按相机轴线对称分布。

安装参数：光源中心距瓶盖表明95mm，两光源中心距为140mm；相机镜头下端面距瓶盖表面67mm。

相机：灰度，8mm镜头

光源：三色条形光源，采用紫光（红蓝光叠加，每通道光强200）打光

光源型号：JW-BAR-7530-BGR

